|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | **PLANILHA DE ORÇAMENTO GLOBAL**  |
|  |  |
|  |  | **MUNICÍPIO: ÁUREA - RS** |
|  |  |  |
| **Codigo SINAP** | **ITEM** | **DESCRIÇÃO** | **UNID** |  **QUANT**  | **VALOR UNITARIO** | **VALOR TOTAL** |
|  **MAT.**  |  **M.O**  |  **MATERIAL**  |  **MÃO DE OBRA**  |
|  | **1.0** | **PAVIMENTAÇÃO COM PAVERS COLORIDOS** |   |   |   |   |   |   |
| 72961 | 1.1 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE PASSEIOS PARA ASSENTAMENTO DE BLOCOS DE CONCRETO | m² |  15.000,00  |   |   |  -  |  -  |
| 73764/004 | 1.2 | PAVIMENTACAO EM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO, (PAVERS) ESP ESSURA 6CM, FCK 35MPA, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO E REJUNTE COM AREIA FINA | m² |  6.000,00  |   |   |  -  |  -  |
| 73764/005 | 1.3 | PAVIMENTACAO EM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO, (PAVERS) ESP ESSURA 8CM, FCK 35MPA, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO E REJUNTE COM AREIA FINA | m² |  3.000,00  |   |   |  -  |  -  |
| Mercado | 1.4 | PAVIMENTACAO EM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO **COLORIDO**, (PAVERS) ESP ESSURA 6CM, FCK 35MPA, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO E REJUNTE COM AREIA FINA | m² |  1.000,00  |   |   |  -  |  -  |
| Mercado | 1.5 | PAVIMENTACAO EM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO **COLORIDO**, (PAVERS) ESP ESSURA 8CM, FCK 35MPA, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO E REJUNTE COM AREIA FINA | m² |  1.000,00  |   |   |  -  |  -  |
| Mercado | 1.6 | PAVIMENTACAO EM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO **TATIL**, (PAVERS) ESP ESSURA 6CM, FCK 35MPA, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO E REJUNTE COM AREIA FINA | m² |  3.000,00  |   |   |  -  |  -  |
| Mercado | 1.7 | PAVIMENTACAO EM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO **TATIL**, (PAVERS) ESP ESSURA 8CM, FCK 35MPA, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO E REJUNTE COM AREIA FINA | m² |  1.000,00  |   |   |  -  |  -  |
| 72948 | 1.8 | COLCHAO DE PÓ DE PEDRA PARA PAVIMENTACAO EM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS E = 5CM | m³ |  750,00  |   |   |  -  |  -  |
|   |   | **SUB TOTAL** |   |   |   |   |  **-**  |  **-**  |
|   |   | **SUB TOTAL MATERIAL + MÃO DE OBRA** |   |   |   |   |  **-**  |
|   |   |  |   |   |   |   |  |  |
|   |   | **TOTAL GERAL** |  **-**  |  **-**  |
|   |   | **TOTAL GERAL MATERIAL + MÃO DE OBRA** |  **-**  |
|  |  | **Bdi = 25%** |  |  |  |  |  |  |