|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **PLANILHA DE ORÇAMENTO GLOBAL** | | | | | | |
|  |  |
|  |  | **MUNICÍPIO: ÁUREA - RS** | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | |
| **Codigo SINAP** | **ITEM** | **DESCRIÇÃO** | **UNID** | **QUANT** | **VALOR UNITARIO** | | **VALOR TOTAL** | |
| **MAT.** | **M.O** | **MATERIAL** | **MÃO DE OBRA** |
|  | **1.0** | **PAVIMENTAÇÃO COM PAVERS COLORIDOS** |  |  |  |  |  |  |
| 72961 | 1.1 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE PASSEIOS PARA ASSENTAMENTO DE BLOCOS DE CONCRETO | m² | 15.000,00 |  |  | - | - |
| 73764/004 | 1.2 | PAVIMENTACAO EM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO, (PAVERS) ESP ESSURA 6CM, FCK 35MPA, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO E REJUNTE COM AREIA FINA | m² | 6.000,00 |  |  | - | - |
| 73764/005 | 1.3 | PAVIMENTACAO EM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO, (PAVERS) ESP ESSURA 8CM, FCK 35MPA, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO E REJUNTE COM AREIA FINA | m² | 3.000,00 |  |  | - | - |
| Mercado | 1.4 | PAVIMENTACAO EM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO **COLORIDO**, (PAVERS) ESP ESSURA 6CM, FCK 35MPA, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO E REJUNTE COM AREIA FINA | m² | 1.000,00 |  |  | - | - |
| Mercado | 1.5 | PAVIMENTACAO EM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO **COLORIDO**, (PAVERS) ESP ESSURA 8CM, FCK 35MPA, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO E REJUNTE COM AREIA FINA | m² | 1.000,00 |  |  | - | - |
| Mercado | 1.6 | PAVIMENTACAO EM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO **TATIL**, (PAVERS) ESP ESSURA 6CM, FCK 35MPA, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO E REJUNTE COM AREIA FINA | m² | 3.000,00 |  |  | - | - |
| Mercado | 1.7 | PAVIMENTACAO EM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO **TATIL**, (PAVERS) ESP ESSURA 8CM, FCK 35MPA, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO E REJUNTE COM AREIA FINA | m² | 1.000,00 |  |  | - | - |
| 72948 | 1.8 | COLCHAO DE PÓ DE PEDRA PARA PAVIMENTACAO EM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS E = 5CM | m³ | 750,00 |  |  | - | - |
|  |  | **SUB TOTAL** |  |  |  |  | **-** | **-** |
|  |  | **SUB TOTAL MATERIAL + MÃO DE OBRA** |  |  |  |  | **-** | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **TOTAL GERAL** | | | | | **-** | **-** |
|  |  | **TOTAL GERAL MATERIAL + MÃO DE OBRA** | | | | | **-** | |
|  |  | **Bdi = 25%** |  |  |  |  |  |  |